| **附件1：采购“1-13号学生宿舍楼清洗空调”需求响应表** |
| --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **需求内容** | **响应情况** |
| 1 | 清洗空调需求内容 | 1、清洗空调室外机:清洗冷凝器、机器外壳，检查压缩机，电机电路安全检查、制冷系统压力、电流测试、压力温度测试确保正常使用;外机支架安全隐患检查。 |  |
| 2 | 2、清洗空调室内机:全面清洗面板、过滤网、摆叶风叶、蒸发器、滚轮及出风口，清理冷凝水盘、疏通室内机排水管。 |  |
| 3 | 3、空调的排水软管如有破损须进行维修或更换。 |  |
| 4 | 4、在清洗过程中，如发现空调存在故障问题，及时记录并反馈给学校后勤管理部，由后勤管理部安排后续的处理。 |  |
| 5 | 质量要求 | 1、清洗标准要严格按照相关行业规范执行，确保空调得到彻底清洁，清洗后空调出风无异味、制冷效果良好。 |  |
| 6 | 2、服务供应商提供清洗团队的人员构成和资质情况，团队成员均经过专业培训，具备丰富的空调清洗经验。在清洗过程中，严格遵守安全操作规程，如因操作不当造成学生物品损坏或安全事故，由服务供应商承担全部责任。 |  |
| 7 | 工期要求 | 空调清洗工程项目须在2025年8月学生返校前完成，因不可抗力因素导致工期延误的，需经学校书面同意后方可顺延。  |  |

**注：响应情况请填写：响应或不响应。**